**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabowiec i Złotoria.**

nr referencyjny: **ORG.271.08.2025**

Lubicz Dolny, 8 maja 2025 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Lubicz**

Lubicz Dolny

ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

Dotyczy sprawy: ORG.271.08.2025

W związku ze złożeniem przez Wykonawców wniosków o wyjaśnienie treści SWZ

**PAKIET 6**

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w długości sieci dla części II niniejszego postępowania. Według opisu z dokumentacji technicznej (projektu zagospodarowania terenu, projektu technicznego) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn200 wynosi 2303,65m, natomiast według map PZT i udostępnionych profili podłużnych długość sieci grawitacyjnej Dn200 po zliczeniu wynosi 3145,62m. Jest to różnica ponad 841,97m.

**Prawidłowe długości odcinków są podane w części rysunkowej dokumentacji projektowej. W opisie projektu zagospodarowania terenu i w opisie projektu technicznego występuje omyłka pisarska.**

1. Prosimy o udostępnienie profili podłużnych dla przyłączy PVC Dn160 dla części II niniejszego postępowania.

**Zamawiający nie wymagał od projektanta opracowania profili podłużnych dla przyłączy kanalizacyjnych PVC DN160. Pozwoli to wykonawcy robót budowlanych na balansowanie w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie mógł wykonać odejścia do granic poszczególnych nieruchomości z uwzględnieniem rzędnych posadowienia instalacji wewnętrznych w istniejącej zabudowie oraz z uwzględnieniem zastanych warunków terenowych.**